Príloha č.2

# Návrh na plnenie kritérií

Tento dokument je pre uchádzača záväzný. Podaním ponuky uchádzač neodvolateľne vyhlasuje a súhlasí, že ak sa stane úspešným, návrh na plnenie kritérií bude spolu s jeho identifikačnými údajmi súčasťou uzatvorenej zmluvy.

**CENOVÁ PONUKA PRE VÝBER DODÁVATEĽA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Druh zákazky :** | Tovary |
| **Názov predmetu zákazky :** | **Poľnohospodárske stroje** |
| **Názov výzvy :** | 50/PRV/2020 |

**I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodné meno : | | | IČO: |
| Poštová adresa vrátane PSČ : | | | |
| Bankové spojenie : | IBAN : | | |
| DIČ : | IČ DPH : | | |
| Štatutárny zástupca/kontaktná osoba : | | | |
| E-mail : | | Tel.: | |

**II. Cenová ponuka uchádzača**

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky, to znamená celkové náklady na nákup poľnohospodárskych strojov podľa požadovaných parametrov.

**Som platcom DPH\* : áno nie /\*prosíme nehodiace preškrtnúť/**

**Opis predmetu obstarávania :**

Jednotlivé políčka prosím vyplniť nasledovne: Spĺňa/nespĺňa parametre: uviesť áno/nie Ponuka : uviesť ponúkané parametre

**PODROBNÝ OPIS - ŠPECIFIKÁCIA - TECHNICKÉ PARAMETRE**

**Poľnohospodárske stroje**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Špecifikácie:** | | | **Spĺňa/nespĺňa**  **parametre** | **Ponuka** |
| **1.** | **Nakladač – 1 ks** | | | **X** | **X** |
|  | Výkon motoru | | Min. 55 kW |  |  |
|  | Objem valcov | | Min. 3260 cm3 |  |  |
|  | Pracovná, ovládacia a pojazdová hydraulika | | áno |  |  |
|  | Vyrovnávacie polohy pracovného zariadenia | | Hydraulické |  |  |
|  | Prevádzková hmotnosť | | Min. 3500 kg |  |  |
|  | Nosnosť – užitočné zaťaženie | | Min. 1100 kg |  |  |
|  | Objem základnej lopaty | | Min. 0,60 m3 |  |  |
|  | Objem lopát podľa potrieb užívateľa | | 0,6-0,9 m3 |  |  |
|  | Hnacia sila | | Max. 32 kN |  |  |
|  | Zdvíhacia sila | | Min.28 kN |  |  |
|  | Trhacia sila | | Min. 27 kN |  |  |
|  | Max. rýchlosť nakladača | | Min. 12 km/h |  |  |
| **2.** | **Traktorový náves – 1 ks** | | | **X** | **X** |
|  | Trojstranné vyklápanie korby | | áno |  |  |
|  | Nosnosť | | Min. 15 300 kg |  |  |
|  | Objem ložnej plochy | | Min. 17 m3 |  |  |
|  | Rozmery ložnej plochy | | d x š 5100 x 2420 mm (+- 15%) |  |  |
|  | Celkové rozmery d x š x v | | 6 800 x 2 550 x 3 100 mm (+-15%) |  |  |
|  | Výška bočnice | | 800 mm (+-15%) |  |  |
|  | Výška nadstavby | | 600 mm (+-15%) |  |  |
|  | Hrúbka podlahy/stien | | 5 / 2,5 mm (+-15%) |  |  |
|  | Hydraulická odstavná noha | | Áno |  |  |
|  | Dvojhadicová brzdová sústava s mechan.ručnou brzdou | | Áno |  |  |
|  | Dolné tiahlo otočné | | Ø50 |  |  |
|  | Kliny podporné | | Áno |  |  |
|  | 5 stupňový hydraulický valec | 75/1980 mm (+-15%) | |  |  |
|  | pneumatiky | | Min. 385/65 R22.5 |  |  |
|  | Rozchod kolies | | 1 960 mm (+-15%) |  |  |
|  | Počet náprav | | 2, tandemová |  |  |
|  | Zadný otvor | | Min. 40 x 40 cm |  |  |
| **3.** | **Pluh 3+1** | | **1 ks** | **X** | **X** |
|  | Rám | | 120 x 120 x 8 mm (+-15%) |  |  |
|  | Bočné oporné koleso | | 10,0 |  |  |
|  | Tlmič kolesa, ističe | | Áno |  |  |
|  | Ochrana pružinami | | Áno |  |  |
|  | Hladký rez | | Ø 420 mm (+-15%) |  |  |
|  | Čepele s dlátom | | Áno |  |  |
|  | Šírka oranej pôdy nastav | | 28,3 / 36,6 / 40 cm (+-15%) |  |  |
|  | Voľný priestor pod rámom | | Min. 75 cm |  |  |
|  | Vzdialenosť medzi telom | | Min. 80 cm |  |  |
| **4.** | **Krmná lopata hydraulická** | | **1 ks** | **X** | **X** |
|  | Rezná hrana | | Min. 150 x 16 HB500 |  |  |
|  | Hydraulická rezacia hlavica s frézou | | áno |  |  |
|  | Hydraulický okruh | | Min. 1 |  |  |
|  | Objem | | Min. 2,0 m3 |  |  |
|  | Miešacia závitovka | | Áno |  |  |
|  | Miešacie kotúče protismerným otáčaním | | Min. 2 |  |  |
|  | Celková výška | | Min. 2 000 mm |  |  |
|  | Celková šírka | | Min. 1800 mm |  |  |
| **5.** | **Krátke diskové brány** | | **1 ks** | **X** | **X** |
|  | Pracovný záber | | 3 m |  |  |
|  | tanier | | Ø 560 x 4 mm (+-15%) |  |  |
|  | Rozostup medzi radmi tanierov | | 75 cm (+-15%) |  |  |
|  | Mechanická regulácia uhla natočenia predného radu tanierov | | Áno |  |  |
|  | Mechanická regulácia sekcii voči sebe | | Áno |  |  |
|  | Mechanická regulácia hĺbky pomocou nastaviteľného utláčacieho segmentového valca | | Áno |  |  |
|  | Odpruženie a istenie tanierov pomocou gumených pružných elementov | | Áno |  |  |
|  | Osadenie bezúdržbovými ložiskami | | áno |  |  |

|  |
| --- |
| **Povinná podmienka:** |
| Doprava na určené miesto |
| Záruka 24 mesiacov |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov predmetu zákazky** | **Cena celkom bez DPH v EUR** | **Cena celkom**  **s DPH v EUR** |
| **Poľnohospodárske stroje** |  |  |

V ………………………. dňa ......................... ............................…………………………...…

štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)