Príloha č.2

# Návrh na plnenie kritérií

Tento dokument je pre uchádzača záväzný. Podaním ponuky uchádzač neodvolateľne vyhlasuje a súhlasí, že ak sa stane úspešným, návrh na plnenie kritérií bude spolu s jeho identifikačnými údajmi súčasťou uzatvorenej zmluvy.

**CENOVÁ PONUKA PRE VÝBER DODÁVATEĽA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Druh zákazky :** | Tovary |
| **Názov predmetu zákazky :** | **Poľnohospodárske stroje** |
| **Názov výzvy :** | 50/PRV/2020 |

**I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno : | IČO: |
| Poštová adresa vrátane PSČ : |
| Bankové spojenie : | IBAN : |
| DIČ : | IČ DPH : |
| Štatutárny zástupca/kontaktná osoba :  |
| E-mail : | Tel.: |

**II. Cenová ponuka uchádzača**

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky, to znamená celkové náklady na nákup poľnohospodárskych strojov podľa požadovaných parametrov.

**Som platcom DPH\* : áno nie /\*prosíme nehodiace preškrtnúť/**

**Opis predmetu obstarávania :**

Jednotlivé políčka prosím vyplniť nasledovne: Spĺňa/nespĺňa parametre: uviesť áno/nie Ponuka : uviesť ponúkané parametre

**PODROBNÝ OPIS - ŠPECIFIKÁCIA - TECHNICKÉ PARAMETRE**

**Poľnohospodárske stroje**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Špecifikácie:** | **Spĺňa/nespĺňa** **parametre** | **Ponuka** |
| **1.** | **Nakladač – 1 ks** | **X** | **X** |
|  | Výkon motoru | Min. 55 kW |  |  |
|  | Objem valcov | Min. 3260 cm3 |  |  |
|  | Pracovná, ovládacia a pojazdová hydraulika | áno |  |  |
|  | Vyrovnávacie polohy pracovného zariadenia | Hydraulické |  |  |
|  | Prevádzková hmotnosť | Min. 3500 kg |  |  |
|  | Nosnosť – užitočné zaťaženie | Min. 1100 kg |  |  |
|  | Objem základnej lopaty | Min. 0,60 m3 |  |  |
|  | Objem lopát podľa potrieb užívateľa | 0,6-0,9 m3 |  |  |
|  | Hnacia sila | Max. 32 kN |  |  |
|  | Zdvíhacia sila | Min.28 kN |  |  |
|  | Trhacia sila | Min. 27 kN |  |  |
|  | Max. rýchlosť nakladača | Min. 12 km/h |  |  |
| **2.** | **Traktorový náves – 1 ks** | **X** | **X** |
|  | Trojstranné vyklápanie korby | áno |  |  |
|  | Nosnosť | Min. 15 300 kg |  |  |
|  | Objem ložnej plochy | Min. 17 m3 |  |  |
|  | Rozmery ložnej plochy | d x š 5100 x 2420 mm (+- 15%)  |  |  |
|  | Celkové rozmery d x š x v | 6 800 x 2 550 x 3 100 mm (+-15%) |  |  |
|  | Výška bočnice | 800 mm (+-15%) |  |  |
|  | Výška nadstavby | 600 mm (+-15%) |  |  |
|  | Hrúbka podlahy/stien | 5 / 2,5 mm (+-15%) |  |  |
|  | Hydraulická odstavná noha | Áno |  |  |
|  | Dvojhadicová brzdová sústava s mechan.ručnou brzdou | Áno |  |  |
|  | Dolné tiahlo otočné | Ø50 |  |  |
|  | Kliny podporné | Áno |  |  |
|  | 5 stupňový hydraulický valec | 75/1980 mm (+-15%) |  |  |
|  | pneumatiky | Min. 385/65 R22.5 |  |  |
|  | Rozchod kolies | 1 960 mm (+-15%) |  |  |
|  | Počet náprav | 2, tandemová |  |  |
|  | Zadný otvor | Min. 40 x 40 cm |  |  |
| **3.** | **Pluh 3+1** | **1 ks** | **X** | **X** |
|  | Rám | 120 x 120 x 8 mm (+-15%) |  |  |
|  | Bočné oporné koleso | 10,0 |  |  |
|  | Tlmič kolesa, ističe | Áno |  |  |
|  | Ochrana pružinami | Áno |  |  |
|  | Hladký rez | Ø 420 mm (+-15%) |  |  |
|  | Čepele s dlátom | Áno |  |  |
|  | Šírka oranej pôdy nastav | 28,3 / 36,6 / 40 cm (+-15%) |  |  |
|  | Voľný priestor pod rámom | Min. 75 cm |  |  |
|  | Vzdialenosť medzi telom | Min. 80 cm |  |  |
| **4.** | **Krmná lopata hydraulická** | **1 ks** | **X** | **X** |
|  | Rezná hrana | Min. 150 x 16 HB500 |  |  |
|  | Hydraulická rezacia hlavica s frézou | áno |  |  |
|  | Hydraulický okruh | Min. 1 |  |  |
|  | Objem | Min. 2,0 m3 |  |  |
|  | Miešacia závitovka | Áno |  |  |
|  | Miešacie kotúče protismerným otáčaním | Min. 2 |  |  |
|  | Celková výška | Min. 2 000 mm |  |  |
|  | Celková šírka | Min. 1800 mm |  |  |
| **5.** | **Krátke diskové brány** | **1 ks** | **X** | **X** |
|  | Pracovný záber | 3 m |  |  |
|  | tanier | Ø 560 x 4 mm (+-15%) |  |  |
|  | Rozostup medzi radmi tanierov | 75 cm (+-15%) |  |  |
|  | Mechanická regulácia uhla natočenia predného radu tanierov | Áno |  |  |
|  | Mechanická regulácia sekcii voči sebe | Áno |  |  |
|  | Mechanická regulácia hĺbky pomocou nastaviteľného utláčacieho segmentového valca | Áno |  |  |
|  | Odpruženie a istenie tanierov pomocou gumených pružných elementov | Áno |  |  |
|  | Osadenie bezúdržbovými ložiskami | áno |  |  |

|  |
| --- |
| **Povinná podmienka:** |
| Doprava na určené miesto  |
| Záruka 24 mesiacov |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov predmetu zákazky** | **Cena celkom bez DPH v EUR** | **Cena celkom****s DPH v EUR** |
| **Poľnohospodárske stroje**  |  |  |

V ………………………. dňa ......................... ............................…………………………...…

 štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)